**上海期货交易所席位测试情况表**

|  |
| --- |
| **会员情况** |
| 公司名称（章） |  | 会员号 |  | 席位号 |  |
| 测试人员 | 姓名： | 电话： |
| 测试日期 | 起始： 年 月 日 | 结束： 年 月 日 |
| **技术系统情况** |
| 软件名称 |  | 版本号 |  |
| 通讯情况 | * **托管机房**

 名称： 地址：□ **专线** 会员端地址：  主链路编号： □ MSTP □ SDH □ 局域网  运营商： 带宽： 备份链路编号： □ MSTP □ SDH □ 局域网  运营商： 带宽： |
| 主用报盘机IP地址 |  |
| **测试情况** |
| **测试项目** | **情况描述** | **备注** |
| 交易是否正常 |  |  |
| 行情是否正常 |  |  |
| 查询是否正常 |  |  |
| 系统状态接收是否正常 |  |  |

填表日期： 填表人：

**说明：**

1、报盘机IP地址填报要求：如果部署多套，必须在主用上进行测试，填写主用报盘机的IP地址（应为NAT转换后的IP地址（由各交易所分配的IP））。

2、测试时间：

周一至周五：

18:55（上一日）－19:00（上一日），集合竞价及其撮合

19:00（上一日）－2:30，连续交易

2:30－9:00，非交易

9:00－10:15，连续交易

10:15－10:30，非交易

10:30－11:30，连续交易

11:30－13:30，非交易

13:30－15:00，连续交易。

周六至周日：连续交易。

3、通讯参数

FENS服务器的IP地址为：大厦数据中心192.168.11.131、192.168.11.132；张江数据中心192.168.12.141、192.168.12.142。

使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4901，SSL加密链路端口号为4911，交易所交易前置机的端口为32005；使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4903，SSL加密链路端口号为4913，交易所行情前置机的端口为32011。

 4、测试账户使用生产系统现有账户。

 5、完成测试后，请将加盖公章的表格扫描件通过远程席位管理系统上传。